
**Руководство пользователя EMR30 SE**

|  |
| --- |
| ⚠**ВНИМАНИЕ** |
| **Ознакомьтесь со всеми инструкциями перед эксплуатацией.** Данный продукт предназначен для использования только взрослыми людьми и не является игрушкой. |

**Об устройстве**

EMR30 SE разработан специально для походов, рыбалки, активностей на заднем дворе и проч.




**Характеристики**

|  |  |
| --- | --- |
| Вход | 5В⎓2А (10 Вт МАКС.) |
| Температура нагрева | 165℃ / 329℉ (МАКС.) |
| Режимы | Режим в помещении: защитная зона в 11футов |
| Режим на улице: защитная зона в 16 футов |
| Размеры | 63.3 мм x 62.3 мм x 49.4 мм (2.49'' x 2.45'' x 1.94'') (без учета комплектующих) |
| Вес | 86 г ± 5 г (3.03 унции ± 0.1 унции) (без учета комплектующих) |
| Комплектующие | Зарядный кабель USB-C |
| Рейтинг водонепроницаемости | IPX5 |

Примечание: противомоскитные пластины приобретаются дополнительно.

**Подключение источника питания**

Используйте USB-кабель для подключения внешнего источника питания (например, USB-адаптера, блока питания и проч.) к USB-порту для зарядки. (Вход: 5В⎓2А)

****

**Функция отпугивания комаров**

· **Включение:** когда EMR30 SE выключен, зажмите и удерживайте кнопку питания, чтобы активировать функцию защиты от комаров, после чего индикатор режима активируется.

· **Выключение:** когда EMR30 SE включен, зажмите и удерживайте кнопку питания, чтобы отключить функцию защиты от комаров, и индикатор режима погаснет.

· **Переключение между режимами:** когда функция защиты от комаров активирована, кратковременно нажимайте на кнопку питания, чтобы переключаться между режимом в помещении и режимом на улице. (Индикатор режима беспрерывно горит синим: режим на улице; индикатор режима беспрерывно горит зеленым: режим в помещении)

**Примечание.** EMR30 SE обладает функцией запоминания. При повторной активации он автоматически переходит к последнему сохраненному режиму.

**Использование EMR30 SE**

1. Когда EMR30 SE выключен, вставьте 1 противомоскитную пластину в зону его размещения.

2. Зажмите и удерживайте кнопку питания, чтобы активировать функцию защиты от комаров.


3. Зона защиты будет создана через 5 минут.

4. После использования зажмите и удерживайте кнопку питания, чтобы отключить функцию защиты от комаров. Не убирайте EMR30 SE, пока он полностью не остынет.

**Примечание.** Размер противомоскитной пластины NITECORE: 34 мм x 48 мм / 1,34 дюйма x 1,89 дюйма (каждая работает до 6 часов)

**Замена коврика от комаров**

Убедитесь, что EMR30 SE выключен и остыл. Вставляйте новую противомоскитную пластину, одновременно выталкивая уже использованную.



**Размещение EMR30 SE**

· Поместите EMR30 SE с наветренной стороны от зоны действия средства от комаров, если на улице ветрено.

· НЕ накрывайте EMR30 SE во время использования.

· Рекомендуется использовать несколько EMR30 SE вместе для создания большей зоны защиты.

**Меры предосторожности**

1. Данный продукт предназначен для использования взрослыми. Пожалуйста, держите его в недоступном для детей месте.

2. Дети в возрасте до 16 лет при использовании данного устройства должны находиться под присмотром взрослых во избежание ожогов и несчастных случаев.

3. НЕ оставляйте устройство без присмотра во время его работы. Прекратите использование устройства при любых признаках его неисправности.

4. Пожалуйста, когда устройство не используется, храните его в сухом месте при комнатной температуре.

5. НЕ помещайте устройство в воду.

6. НЕ вставляйте пальцы, металлические и прочие посторонние предметы в устройство во избежание несчастных случаев и его повреждения.

7. НЕ используйте устройство в замкнутом пространстве.

8. НЕ подвергайте устройство воздействию температуры выше 60°C (140℉) в течение длительного времени.

9. НЕ разбирайте и не модифицируйте устройство без соответствующего разрешения, так как это приведет к аннулированию гарантии. Пожалуйста, обратитесь к разделу гарантийного обслуживания для получения более подробной информации.

10. Утилизируйте устройство / аккумуляторы в соответствии с действующим местным законодательством и принятыми правилами.

**Гарантийное обслуживание**

На всю продукцию NITECORE® распространяется гарантия. При наличии у продукта каких-либо дефектов или брака его можно обменять у местного дистрибьютора в течение 15 дней со дня покупки. После этого всю неисправную продукцию NITECORE® можно бесплатно починить в течение 12 месяцев со дня покупки. По прошествии 12 месяцев плата за комплектующие, запасные части и доставку ложится уже на вас.

Гарантия аннулируется в случае, если:

1. устройство было сломано или в его конструкцию были внесены изменения неуполномоченными (т.е. неофициальными) лицами

2. продукция была повреждена вследствие неправильного пользования

За последней информацией о продукции и услугах NITECORE®, пожалуйста, обращайтесь к региональному дистрибьютору NITECORE® или пишите на почту [service@nitecore.com](mailto:service@nitecore.com)

※ Торговые марки и изображения продукции, приведенные в рамках данного руководства пользователя, предназначены только для справочных целей. Авторские права принадлежат их законным владельцам.

※ Все изображения, тексты и утверждения, приведенные в рамках данного руководства пользователя, предназначены только для справочных целей. В случае возникновения каких-либо расхождений между данным руководством и информацией, указанной на сайте www.nitecore.com, Sysmax Innovations Co., Ltd. оставляет за собой право интерпретировать и изменять содержание данного документа в любое время без предварительного уведомления.